**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**Deckenrandabsteller mit Stahlbügel**

**Typ OPTIDERA Stahl**

Deckenrandabsteller mit verzinkten L-Profilen,

bestehend aus 10 mm mineralisch geb. Holzzementplatten,

U-Bügel verschraubt mit V4A Schrauben,

sowie beidseitigen Betonkontakt mit Quarzsand

inkl. 1 Elementverbinder und 1 Abspannhülse

Bei Schalungshöhen ab 20,0 cm ist die Standfestigkeit durch

zusätzliche, eigenverantwortliche Maßnahmen zu sichern!

• Elementlänge:

( ) 125 cm 3 verz. Stahlbügel

( ) 200 cm 5 verz. Stahlbügel

• Elementhöhe:

( ) 16,0 cm

( ) 18,0 cm

( ) 20,0 cm

( ) 22,0 cm

( ) 25,0 cm

( ) 30,0 cm

( ) 36,0 cm

( ) 40,0 cm

( ) 50,0 cm

( ) 60,0 cm

Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: HBV Baumanagement GmbH

Telefon 08291 340 98 90, Telefax 08291 3409899, E-Mail: vertrieb@hbv-beton.de

Menge:…………….. Einheit: lfm EP:……………….. GP……………