**AUSSCHREIBUNGSTEXT**

**Abschalbrett**

**Typ OPTIRAND**

Verlorenes Abschalbrett für Decken, Schlitze und Lücken aus

einer zementgebundene Holzpressplatte 10 mm mit

3 oder 5 verz. U-Bügel aus Metall mit Lochung

Verschraubt mit V4A Schrauben

Beidseitiger Betonkontakt mit Quarzsand innen und außen

• Elementlänge:

( ) 125 cm 3 verz. Stahlbügel

( ) 200 cm 5 verz. Stahlbügel

•Elementhöhe:

( ) 30,0 cm

( ) 35,0 cm

( ) 40,0 cm

( ) 45,0 cm

( ) 50,0 cm

( ) 55,0 cm

( ) 60,0 cm

Ausführung entsprechend Herstellervorgabe.

Liefernachweis: HBV Baumanagement GmbH

Telefon 08291 340 98 90, Telefax 08291 3409899, E-Mail: [vertrieb@hbv-beton.de](mailto:vertrieb@hbv-beton.de)

Menge:…………….. Einheit: lfm EP:……………….. GP……………